**BAŞKALE BELEDİYESİ**

**MADENİ YAĞLAR İÇİN**

**TEKNİK ŞARTNAME**

1. **15W/40 MOTOR YAĞI (18 LT)**
* TS 12330 15W/40

Viskozite @ 40C° (ASTM D445) : 110,9 cSt

Viskozite @ 100C° (ASTM D445) : 14,92 cSt

Parlama noktası (Flash Point) ( ASTM D93) : 212 C°

Akma Noktası(Pour Point) (ASTM D97) : -48 C°

Yukarıdaki değerler, normal üretim toleransları içindeki tipik değerleridir.

Yüksek derecede rafine baz yağ ve özel performans katkıları ile formüle edilmiş.

Üretim Yılı en az 1 yıl öncesi olacaktır.

1. **ADBLUE (18 Litre)**
* Dansite: (g/cm³, 20 ºC):1,087-1,093
* AUS 32 TS ISO 22241-1&DIN 70070
* Plastik Bidon
* GTIP NO : 31.02.1090.0000
* Üretim Yılı en az 1 yıl öncesi olacaktır.
1. **ANTİFİRİZ(KIRMIZI) (16KĞ)**
* ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210; B5- B5 6580;2010 ; JASO JIS K2234; DAF 74002; DEUTZ DQC CB-14 ; MEETS FORD WSS-M97B44-D; MAN 324 TYP SNF; MB-APPROVAL 325,2; VW TL-774F(G12+).
* 16 KĞ OLACAK.
* Üretim Yılı en az 1 yıl öncesi olacaktır.
1. **ANTİFİRİZLİ CAM SUYU(5LT)**
* Plastik ambalajda olacaktır.
* 5 LT lik olacaktır.
* Antifirizli Cam suyu - 40 Derecede etkili olacaktır.
* Üretim Yılı en az 1 yıl öncesi olacaktır.