**TERMOSİFON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* 1000 LT. Elektrikli Termosifon (4 x l0 KW)
* 3 mm - 8 mm arasrhrp, Ereğli demir çelik mamulü hammadde olmalı.
* Paslanmaz ısıtıcılı Cr/Ni304 kalite olmalı.
* Sıcak daldırma galvanizkaplama içkazan olmalı.
* Kazançalışma basıncı 6 barolmalı.
* Vinil branda kaplı dış gövde olmalı.
* Elektrik standartlarına uygun polyester pano olmalı.
* Gazlı kadranlı termometre olmalı.
* 30o-75oC sıcaklık ayar aralığıolmalı.
* 80o sabitli 2 termostat olmalı.
* Isı, basınç, elektrik emniyetli sistem olmalı.
* 110oC limit (güvenlik) ısı termostatlı olmalı.
* Basınç blöflü emniyet ventili olmalı.
* Kazan suyu boşaltma kör tapası olmalı.
* 100 mm cam yünü izolasyonluolmalı.
* 170-220-230-240-380-400-440-480 V, 50-60 Hz olmalı.
* Neme karşı koruma: IP X 4 olmalı.
* Enerji Lambası olmalı.
* Estetik ve şık dizayn, ergonomik tasarım, açılabilir içkazansayesinde kazandeğişim garantisi olmalı.
* 10 yıl yedek parça temin garantisi olmalı.
* Kullanım Alanları: Fabrika, şantiye, hotel ,villa, cami, kuaför, restaurant, lokanta, spor salonları vb. sıcak suyun yoğun olarak kullanıldığı yerlere uygun olmalı.
* Bu Şartname kapsamında satın alınacak olan malzeme ambalajlı olarak 10 (On) gün içinde Başkale Belediyesine teslim edilecektir.
* Getirilecek ürünler muayene kabul komisyonu tarafından görüldükten sonra kabul edilecektir.