1. Katı yakıtlı otomatik yüklemeli kat kaloriferleri
2. Yarım silindirik ve üç geçişli olacaktır.
3. 10-25 mm ebadındaki; kömür, kayısı çekirdeği, fındık kabuğu, prina gibi ekonomik katıyakıtları rahatça yakacak şekilde olacaktır.
4. Otomatik yakıt yükleme sistemi ile yakıt yüklemesi alttan helezon vasıtası ile  
   gerçekleştirilirken yanma üstte devam eder, bu sayede daha verimli ve dumansız bir yanma sağlar. Aynı zamanda yakıcı hatalarından kaynaklanan eksik veya fazla yükleme olmadığından yakıt tüketimi azalır.25.000 Kcal/h (29 Kw) ile 150.000 Kcal/h (174 Kw)Olacaktır.
5. 80000 Kcal Stokerli Katı Yakıtlı Otomatik Yüklemeli Kazan
6. Stokerli kazan Montaj ve De Montaj yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
7. 2 yıl Garantili olacaktır.

**DİĞER HUSUSLAR**

1. Stokerli kazan teslim yeri ; Başkale Belediyesi Garaj Amirliği olacaktır.
2. Belediye Grajında bulunan eski Kazan sökülmesi ve yeni gelen kazanın montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
3. Stokerli kazanın bağlantısı yapıldıktan sonra kazan yakılıp tüm testler yapıldıktan sonra teslimi alınacaktır.